computador 1, rede 1

254.78.124.90

/29

mascara: 11111111.11111111.11111111.11111000

128 64 32 16 8 4 2 1

ip : 11111110. 01001110.01111100.01011010

e. rede: 11111111.11111111.11111111.11111000

11111110. 01001110.01111100.01011000 = 254.78.124.88

computador 2 rede 2

219.64.164.10

/29

mascara: 11111111.11111111.11111111.11111000

128 64 32 16 8 4 2 1

ip: 11011011.01000000.10100100.00001010

e. rede: 11111111.11111111.11111111.11111000

computador 3 rede 3

119.70.236.87

/29

mascara: 11111111.11111111.11111111.11111000

128 64 32 16 8 4 2 1

ip: 01110111.01000110.11101100.01010111

e. rede: 11111111.11111111.11111111.11111000